1. 缺陷深度无法判定，仅能计算缺陷的深宽比，通过线性拟合函数求深宽比。

3、出现多个连续的波峰波谷视为多个缺陷信号。  
缺陷的定量通过手动选择框选数据，对选择的一段数据进行定量处理。计算所选数据内所有数据的极大极小值差值。极大极小值直接的宽度即为缺陷长度。

7、内部缺陷还是外部缺陷需要手动选择，无法自动识别。无法表征出是内部缺陷还是外部缺陷。